Додаток 1
до Інструкції з охорони праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами в апараті Міндоходів, затвердженої наказом Міндоходів від    03.10.2013    №  535

Норми мікроклімату для приміщень з ВТД ЕОМ та ПЕОМ
 (відповідно до ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ 12 1.005-88)

Пора року	
Категорія робіт	
Температура повітря, °C не більше	
Відносна вологість повітря, %	
Швидкість руху повітря, м/с	

Холодний
	легка-1а	22 - 24	40 - 60	0,1	
	легка-1б	21 - 23	40 - 60	0,1	

Теплий

	легка-1а	23 - 25	40 - 60	0,1	
	легка-1б	22 - 24	40 - 60	0,2	

Примітка: до категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження, при яких витрати енергії складають до 139 Вт, до категорії 1б ‒ роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням і супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії становлять від 140 до 174 Вт. 

Директор Департаменту інфраструктури                                              С.І. Лісняк